WYRZYSK, 23.03.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

CENTRUM MEDYCZNE MUTMED

UL. ZDUNY 4

89-300 WYRZYSK

TEL. 515285689

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę poniższych produktów. Prosimy o podanie cen jednostkowych netto oraz brutto, warunków gwarancji, dostępności oraz terminu realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

1. **Dysk SSD NVMe 1.92 TB**
	* Typ: SSD
	* Format: 2,5” (SFF)
	* Interfejs: NVMe
	* Pamięć: TLC
	* Liczba operacji odczytu (max): 220 K IOPS
	* Liczba operacji zapisu (max): 125 K IOPS
	* Pobór mocy: 15.1 W
	* Ilość: 2 sztuki
2. **Licencja na system operacyjny serwerowy – 30 urządzeń**
	* Rodzaj: Serwerowe
	* Wersja: Cyfrowa / do pobrania
	* Typ licencji: CAL
	* Liczba stanowisk: 30
	* Licencja wieczysta
	* Ilość: 3 sztuki
3. **System operacyjny serwerowy OEM**
	* Rodzaj: Serwerowe
	* Wersja: OEM
	* Licencja na rdzenie: 16
	* Wersja językowa: Polska
	* Ilość: 1 sztuka
4. **Serwer typu tower**
	* Liczba zainstalowanych procesorów: 1
	* Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2
	* Procesor: 12-rdzeniowy, 2.0 GHz
	* Pamięć RAM: 32 GB DDR5, ECC, Registered
	* Maks. obsługiwana pamięć RAM: 8 TB
	* Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
	* Kontroler RAID obsługujący poziomy: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	* Format szerokości dysków: 2,5” (SFF)
	* Obsługa hot-swap dysków i zasilaczy
	* Moc zasilacza: 1000 W, efektywność 96%
	* Obudowa: Tower, możliwość konwersji na Rack
	* Ilość: 1 sztuka

Prosimy o uwzględnienie warunków płatności oraz ewentualnych kosztów transportu. Jeśli istnieją dodatkowe opcje gwarancji lub wsparcia technicznego, prosimy o ich wyszczególnienie.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty papierowe można składać w zamkniętej kopercie lub skan drogą mailową do dnia 01-04-2025r. godz. 15:00, na adres Centrum Medyczne Mutmed ul. Zduny 4,

89-300 Wyrzysk, lub na adres mailowy: mutmed@wp.pl

1. **KRTERIA OCENY OFERT**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące

Kryteria:

1. Cena usługi – 100%